В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, с 01.01.2021 вступают в силу новые Правила противопожарного режима, в соответствии с которыми в отдельные требования пожарной безопасности вносятся существенные изменения.

Так, Правила дополнены разделами о [применении и реализации пиротехнических изделий](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=109817640;base=LAW;n=363263;dst=101110) бытового назначения; о [применении специальных сценических эффектов](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1682151101;base=LAW;n=363263;dst=101154), пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях; о [порядке использования открытого огня](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1880061907;base=LAW;n=363263;dst=101324) и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые сейчас требуют составления акта или протокола, придется дополнительно фиксировать в этом журнале.

По новым правилам в Инструкции о мерах пожарной безопасности, дополнительно потребуется включить информацию о [порядке содержания](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=333947518;base=LAW;n=363263;dst=101006) путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.); об [обязанности и действия работников](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1195944912;base=LAW;n=363263;dst=101015) при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.); [сведения о лицах](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1592171094;base=LAW;n=363263;dst=101017), отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Согласно новым правилам, после окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия [можно не проводить](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1002309478;base=LAW;n=363263;dst=100036) повторную огнезащитную обработку, а провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности.

Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены [проводить испытания](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1752415423;base=LAW;n=363263;dst=100149) средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств.

Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения [должны иметь](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=2085263449;base=LAW;n=363263;dst=100136) светоотражающую поверхность либо снабжаться электричеством и работать как минимум в ночное время.

Поменяются [нормы обеспечения огнетушителями](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1881513004;base=LAW;n=363263;dst=101176). Так, помещения категорий А, Б, В1–В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, потребуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть безопасны для людей и имущества. Передвижными огнетушителями [не потребуется оснащать](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=528582611;base=LAW;n=363263;dst=101051) здания и сооружения категории Д. Огнетушители [должны крепиться](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1473287240;base=LAW;n=363263;dst=101054) на высоте не более 1,5 метров до верха их корпуса. Текущие правила не уточняют, как считается это расстояние.

Раз в год [нужно будет проверять](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1144284160;base=LAW;n=363263;dst=101065) целостность покрывал для изоляции очага возгорания и делать об этом отметку в журнале.

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для следующих целей: [размещение](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1445858912;base=LAW;n=363263;dst=100041) производственных участков и мастерских; [хранение](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1445858912;base=LAW;n=363263;dst=100041) продукции, оборудования, мебели и других предметов; [организация](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=651673754;base=LAW;n=363263;dst=100026) детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий). Исключение — случай, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.

Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, помещение [должно быть закрыто](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1437431568;base=LAW;n=363263;dst=100058) на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введут для чердачных помещений и технических этажей.

Объекты с массовым пребыванием людей [должны оснащаться](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=817802344;base=LAW;n=363263;dst=100090) ручными электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения по тем же нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, — не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Целостность СИЗ [должна проверяться](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1086484268;base=LAW;n=363263;dst=100091) ежегодно. Если нет норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в помещении, [нужно исходить](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=2099092355;base=LAW;n=363263;dst=100074) из расчета не более 1 человека на 1 кв. м. На учениях [придется отрабатывать](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1955618657;base=LAW;n=363263;dst=100027) эвакуацию не только персонала, но и посетителей.

Котельные, встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей или пристроенные к таким зданиям [не допускается переводить](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1910932088;base=LAW;n=363263;dst=100114) с твердого топлива на жидкое или газообразное.

[Нельзя отключать](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=841341167;base=LAW;n=363263;dst=100154) системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

Расстояние между кроватями в больничных палатах [должно быть](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=932880866;base=LAW;n=363263;dst=100311) не менее 0,8 м, а ширина центрального основного прохода — не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель [не должны загромождать](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=932880866;base=LAW;n=363263;dst=100311) эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации. В палатах [нельзя группировать](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1618474485;base=LAW;n=363263;dst=100314) более двух кроватей. Каждый работник дежурной смены [должен иметь](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=959030368;base=LAW;n=363263;dst=100310) СИЗ дыхания и зрения.

В новых правилах есть нюансы противопожарного режима на автоматических (безоператорных) АЗС. Установлено, что на таких АЗС мероприятия, которые проводятся при возникновении пожароопасной ситуации или пожара, [должны осуществляться](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=965045926;base=LAW;n=363263;dst=101001) в автоматическом режиме или дистанционно. На всех АЗС [запрещается заправлять](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=810881073;base=LAW;n=363263;dst=100987) топливо в канистры и другую тару, в процессе наполнения которой может возникнуть искра.

У въезда на территорию стройплощадок [должны размещаться](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1910299890;base=LAW;n=363263;dst=100192) схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. По окончании рабочей смены [запрещено оставлять](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1921690865;base=LAW;n=363263;dst=100798) внутри зданий или на их покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели с ним, кровельные рулонные материалы.

За местом, где завершились огневые работы, должно быть обеспечено не менее чем [четырехчасовое наблюдение](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1046786672;base=LAW;n=363263;dst=100895). Формы нарядов-допусков на выполнение огневых работ организации будут разрабатывать сами. В новых правилах нет обязательной формы, но есть [перечень обязательных реквизитов](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1153608210;base=LAW;n=363263;dst=100961). Наряд-допуск может быть оформлен и зарегистрирован [в электронном виде](https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=384389294;base=LAW;n=363263;dst=100963).